<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="149.84" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="149.84" y1="0" x2="149.84" y2="75.87" width="0" layer="20"/>
<wire x1="149.84" y1="75.87" x2="0" y2="75.87" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="75.87" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>db_bp_sevenseg_panel rev. 1</text>
<text>db_bp_sevenseg_panel rev. 1</text>
<hole x="146.05" y="71.755" drill="3.2"/>
<hole x="146.05" y="3.81" drill="3.2"/>
<hole x="3.81" y="3.81" drill="3.2"/>
<hole x="3.81" y="71.755" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="7seg">
<packages>
<package name="6970">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-ml">
<description>&lt;b&gt;Harting  &amp; 3M Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Low profile connectors, straight&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ML14">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LED1" library="7seg" package="6970" value="7-SEG_"/>
<element name="LED2" library="7seg" package="6970" value="7-SEG_"/>
<element name="LED3" library="7seg" package="6970" value="7-SEG_"/>
<element name="SV1" library="con-harting-ml" package="ML14" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="SEGA">
<contactref element="LED1" pad="7"/>
<contactref element="LED3" pad="7"/>
<contactref element="LED2" pad="7"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SEGB">
<contactref element="LED3" pad="6"/>
<contactref element="LED2" pad="6"/>
<contactref element="LED1" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SEGC">
<contactref element="LED1" pad="4"/>
<contactref element="LED2" pad="4"/>
<contactref element="LED3" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SEGD">
<contactref element="LED3" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SEGE">
<contactref element="LED1" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="SEGF">
<contactref element="LED1" pad="9"/>
<contactref element="LED3" pad="9"/>
<contactref element="LED2" pad="9"/>
<contactref element="SV1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="SEGG">
<contactref element="LED1" pad="10"/>
<contactref element="LED2" pad="10"/>
<contactref element="LED3" pad="10"/>
<contactref element="SV1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="SEGDP">
<contactref element="LED1" pad="5"/>
<contactref element="LED3" pad="5"/>
<contactref element="LED2" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="DIG3">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="3"/>
<contactref element="LED1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="DIG4">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="LED2" pad="8"/>
<contactref element="LED2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DIG5">
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="LED3" pad="8"/>
<contactref element="LED3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
