<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="146.03" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="146.03" y1="0" x2="146.03" y2="26.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="146.03" y1="26.34" x2="0" y2="26.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="26.34" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>db_bp_led_panel</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-harting-ml">
<description>&lt;b&gt;Harting  &amp; 3M Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Low profile connectors, straight&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ML14">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="con-harting-ml" package="ML14" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED2" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED3" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED4" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED5" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED6" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED7" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED8" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED9" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED10" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED11" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED12" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED13" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED14" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED15" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED16" library="led" package="LED5MM" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="DIG3">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="LED4" pad="K"/>
<contactref element="LED5" pad="K"/>
<contactref element="LED6" pad="K"/>
<contactref element="LED7" pad="K"/>
<contactref element="LED8" pad="K"/>
</signal>
<signal name="DIG4">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="LED9" pad="K"/>
<contactref element="LED10" pad="K"/>
<contactref element="LED11" pad="K"/>
<contactref element="LED12" pad="K"/>
<contactref element="LED13" pad="K"/>
<contactref element="LED14" pad="K"/>
<contactref element="LED15" pad="K"/>
<contactref element="LED16" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="LED9" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="LED10" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="LED11" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED4" pad="A"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="LED12" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED5" pad="A"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="LED13" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LED7" pad="A"/>
<contactref element="SV1" pad="13"/>
<contactref element="LED15" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LED8" pad="A"/>
<contactref element="SV1" pad="14"/>
<contactref element="LED16" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="LED14" pad="A"/>
<contactref element="LED6" pad="A"/>
<contactref element="SV1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="GND">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
