#### VLAN configuration 
config switch eth0
	option vlan0	"0 1 2 3 5*"
	option vlan1	"4 5"


#### Loopback configuration
config interface loopback
	option ifname	"lo"
	option proto	static
	option ipaddr	127.0.0.1
	option netmask	255.0.0.0


#### LAN configuration
config interface lan
	option type 	bridge
	option ifname	"eth0"
	option proto	static
	option ipaddr	192.168.1.1
	option netmask	255.255.255.0


#### WAN configuration
config interface	wan
	option ifname	"wlan0"
	option proto	dhcp
